D.U.V.R.I.
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
ai sensi dell’art. 26,comma 3 del D. Lgs 9 Aprile 2008, n° 81

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE ADOTTATE  PER LA LORO ELIMINAZIONE

Committente: Settore Governo del Territorio 

Servizio: Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Storico e Paesaggistico

APPALTO FORNITURA E POSA IN OPERA  DI CORPI ILLUMINANTI PER L’ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “ A. LAZZERINI “ 

Dirigente del Settore Governo del Territorio: Arch. Riccardo Pecorario
Sede Comune di  Prato – Piazza del Comune, 2
Responsabile SPP: Ing. Gianpaolo Bonini
Referente del contratto – Dirigente Servizio: Arch. Marco Mannori
RUP: Arch. Fabrizio Cecconi 

 Il presente documento costituisce allegato quale parte integrante e sostanziale del capitolato/Foglio Patti e condizioni che sarà stipulato con l’aggiudicatario

INDICE

1.	 PREMESSA INTRODUTTIVA														pag. 3
		
2.	 SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL
 DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE										pag. 4

3.	 APPALTATORE																			pag. 4

4.	 FIGURE E RESPONSABILI
 DELL’APPALTATORE																pag. 4

5.	 LAVORATORI AUTONOMI														pag. 5

6.	 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO
   DELL’APPALTO																			pag. 5

7.	 DURATA DELL’APPALTO															pag. 6

8.	 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI			   	pag. 6

9.	 VALUTAZIONE DEI RISCHI														pag. 7

10.	 STIMA COSTI DELLA  SICUREZZA											pag. 11

1. PREMESSA INTRODUTTIVA

Il presente documento contiene una valutazione preventiva dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare la ditta fornitrice (c.d DUVRI “statico”).
Il presente documento, opportunamente integrato con i dati della ditta fornitrice servirà da base per la redazione del DUVRI c.d “operativo” al quale verrà data attuazione congiuntamente con il DUVRI “statico” e che verrà a quest’ultimo allegato.
Questo documento serve ad informare reciprocamente la ditta fornitrice e la committente sui rischi connessi all’attività svolta nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto, in particolare per quanto riguarda i rischi da interferenza.
Nel presente documento sono indicati i costi della sicurezza previsti dal committente e non soggetti a nessuna richiesta o trattativa di ribasso.
La ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, potrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il Dirigente competente o il suo delegato potranno modificare o integrare il presente DUVRI prima di allegarlo al contratto. Le proposte modificative o integrative non potranno variare l’importo del contratto.
Per l’elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali :
•	D. Lgs 81/2008 art. 26, comma 3;
•	Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
•	Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008.
Il D. Lgs 81/2008, decreto attuativo dell’art. 1 comma 1 della L. 123/2007, prevede l’elaborazione da parte del datore di lavoro/committente di un Documento Unico di valutazione del rischio da interferenze (c.d DUVRI) che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.
E’ opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell’art.26 del D. Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:
•	non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest’ultima;
•	per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell’attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
•	la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla “informazione”, “formazione”, “scelta e addestramento nell’uso di idonei mezzi personali di protezione” del proprio personale.

(*) 2. SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO-COMMITTENTE

COMMITTENTE: Comune di Prato	
RUOLO	DENOMINAZIONE	RECAPITO	
Ufficio Committente	Servizio Valorizzazione e Tutela del Patrimonio Storico e paesaggistico	Tel. 0574 / 1835973 – 36 - 24	
Responsabile unico del procedimento ex art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Arch. Fabrizio Cecconi
	0574/1835936
f.cecconi@comune.prato.it
	
Preposto presso la sede di esecuzione del servizio	Dr. Franco Neri	0574/1836515
f.neri@comune.prato.it	

(*) 3. APPALTATORE (da compilare in fase di aggiudicazione definitiva )

Ragione sociale 	sarà quella dell’aggiudicatario	
Indirizzo	Idem c.s.	
Partita IVA 	Idem c.s.	
Codice fiscale	Idem c.s.	
N° CCIAA	Idem c.s.	
Posizione INAIL	Idem c.s.	
Posizione INPS	Idem c.s.	
N° di telefono/fax	Idem c.s.	
Indirizzo posta elettronica	Idem c.s.	

L’Appaltatore, ad integrazione di quanto l’Amministrazione comunale prevede in separata documentazione dichiara espressamente:
-	di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI;
-	che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori;
-	che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi
-	che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

(*) 4. FIGURE E RESPONSABILI DELL’APPALTATORE (idem c.s)

Le figure/responsabili dell’impresa sono:
Datore di lavoro		
Direttore tecnico		
Responsabile del contratto		
RLS		
RSPP		
Medico competente		
(*) 5. LAVORATORI AUTONOMI (idem c.s)

 	□ sì			□ no

Se sì indicare i dati di seguito richiesti:
Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire	

(*) 6 . DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Appalto, consta nella fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti relativa all’immobile posto in Prato, Ex-Fabbrica Campolmi, che diverrà sede della nuova Biblioteca A.Lazzerini.
Le aree di intervento sono state suddivise in :
•	Piazza mura urbane;
•	Piazza sculture;
•	Hall;
•	Sala attualità e creatività;
•	Deposito;
•	Bagni;
•	Uffici;
•	Fondi locali;
•	Sezione ragazzi;
•	Sale lettura;
•	Galleria espositiva.
Nel dettaglio si rimanda alle tavole ed alle relazioni tecniche allegate al contratto; le attività prevedono  la fornitura ed il montaggio di detti corpi illuminanti.
Il progetto prevede l’utilizzo di apparecchi cablati con lampade ad alta emissione luminosa e basso consumo in linea con le direttive europee sul risparmio energetico(ioduri metallici, lampade fluorescenti). Le ottiche degli  apparecchi illuminanti sono in alluminio purissimo per il miglior rendimento d’utilizzazione, mentre il coefficiente di manutenzione è assicurato dall’elevato grado di protezione dei vani ottici.
Ovviamente si presuppone l’esistenza di un impianto elettrico funzionante già posato in opera da altre Ditte Appaltatrici al momento dell’Appalto in oggetto.

6.1	Misure di coordinamento generali

Non potrà essere iniziata alcuna attività all’interno dei locali della Amministrazione comunale se non in seguito ad avvenuta sottoscrizione da parte del Dirigente della medesima e del responsabile della ditta, del Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali (DUVRI) definitivo.
La eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla ditta appaltatrice ed alla Amministrazione comunale di interrompere immediatamente le attività.
Il responsabile di sede e l’incaricato della ditta per il coordinamento della ditta potranno interrompere le forniture, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure per il sopraggiungere di nuove interferenze.
La ditta appaltatrice è obbligata a segnalare alla Amministrazione comunale e per essa al responsabile del contratto, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese e/o di lavoratori autonomi. Le attività di questi ultimi potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnico/amministrativa che dovrà essere eseguita dal responsabile del contratto e dopo la firma del DUVRI.

6.2	Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nello svolgimento delle attività di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi :

•	art. 6 della Legge 123/07
•	artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08

 (*) 7. DURATA DELL’APPALTO

45 Giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o in pendenza, dalla lettera d’ordine da parte del Responsabile del Procedimento.

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

a)	Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare misure di prevenzione e protezione concordate;
b)	Localizzare i percorsi di emergenza e le vie d’esodo;
c)	In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
d)	Indossare i dispositivi di Protezione individuale;
e)	Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
f)	Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
g)	Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
h)	Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine).

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

VALUTAZIONE RISCHI	Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e misure da adottare		
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con 	interferenza	
	La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione con i dati, mezzi e considerazioni della ditta fornitrice aggiudicataria		
	Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque incremento dei costi della sicurezza		
	Criteri di valutazione		
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della misura del rischio "R" :		
	R0 = rischio molto basso		
	R1 = rischio basso		
	R2 = rischio medio		
	R3 = rischio alto		
	R4 = rischio molto alto		
	NOTA GENERALE		
	Durante tutta l’attività prevista nel presente appalto l’Impresa dovrà svolgere un continuo ed assiduo coordinamento con eventuali altre imprese operanti in cantiere e considerare la possibilità di avere le lavorazioni in appalto frazionate nel tempo e per  le varie aree individuate.		
			
	RISCHI MECCANICI		
Cadute da diverso livello	Fase di carico/scarico materiale - scale/trabattelli;
area mura urbane – piazza sculture.	interferenza R=2	
Misure	Gli addetti devono accertarsi che i gradini del mezzo di trasporto non diventino scivolosi, nemmeno in condizioni di pioggia garantendo la loro pulizia se necessario. I vari DPC dovranno avere tutti i parapetti a norma secondo T.U. 81/08. In particolare in corrispondenza del confine delle mura storiche per distanze inferiori a mt2,00 andranno predisposte protezioni idonee per rischio di caduta di materiale dalla mura da consolidare e dalla ciminiera con sommità pericolante. Verifica durante la posa in opera di non incidere sulle strutture e/o impianti preesistenti. Si rileva che nella Piazza delle sculture, ad oggi, vi è un parapetto che prospetta su un’area interrata con dislivello superiore a mt2,00 con H<mt1,00; prevedere idonee attenzioni, segnalazioni ed informazione per il personale operante. L’utilizzo delle scale e dei trabattelli dovrà essere conforme a quanto previsto dal T.U. 81/08 valutando comunque l’idoneità dei piani di appoggio e la loro preservazione.		
Cadute dallo stesso livello	Fase di carico/scarico materiale - dislivelli/inciampi/pavimenti scivolosi	interferenza R=1	
Misure	Effettuare sopralluogo preliminare dell’area, evitare di effettuare operazioni di lavoro durante la pulizia dei locali, in locali dove operano altre ditte, predisporre scivoli o raccordi ove necessario		
Urti, impatti, ecc.	contro oggetti immobili, parti sporgenti, ecc.	interferenza R=2	
Misure	utilizzare adeguati DPI (guanti, scarpe) ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi		
Punture, tagli, abrasioni	contro parti appuntite, abrasive o taglienti, ecc.	interferenza R=3	
Misure	utilizzare adeguati DPI (guanti, scarpe) ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi	

	RISCHI ELETTRICI	interferenza R=2	
Elettrocuzione	Contatti elettrici diretti ed indiretti		
Misure	Non utilizzare o manovrare quadri ed apparecchiature elettriche con mani bagnate ed in presenza di acqua. Le operazioni di montaggio dei corpi illuminanti dovranno essere inoltre eseguite senza la presenza di altri operatori nell’area di lavoro ed avendo preventivamente tolto l’alimentazione elettrica alla stessa area di lavoro		
			
	RISCHI TERMICI	interferenza R=1	
Contatti con fonti di calore	Tubazioni calde, fiamme, gas caldi, vapore		
Misure	Utilizzare adeguati DPI (guanti) ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi		
			
	RISCHI CHIMICI	interferenza R=2	
	Aerosol		
Esposizione a fumi, gas	Esposizione a fumi, gas presenti negli ambienti di lavoro		
Misure 	Gli ambienti di lavoro sono dotati di sistemi di rilevazione e segnalazione di incendio e fumo (da verificare all’inizio dei lavori se detti impianti saranno funzionanti e collaudati). I responsabili del servizio evacuazione ed antincendio della ditta dovranno essere adeguatamente formati ed informati		
Esposizione  a nebbie, vapori	Esposizione a nebbie, vapori presenti negli ambienti di lavoro		
Misure	Accertarsi del corretto funzionamento degli impianti di aerazione e comunicare al committente eventuali anomalie		
	Liquidi		
Esposizione o contatti con sostanze tossiche 	Esposizione o contatti con sostanze dannose che possono provenire da apparecchiature o da lavorazioni presenti negli ambienti di lavoro		
Misure	Valutare i rischi con l’aggiudicatario in base alle sostanze impiegate e relative schede tecniche		
			
	RISCHIO BIOLOGICO	interferenza R=1	
	Agenti patogeni		
Batteri patogeni	Batteri patogeni che possono essere presenti negli ambienti di lavoro o dovuti a contatto con le persone		
Misure 	Durante la normale attività lavorativa l’esposizione è possibile per contatto con altre persone come in qualunque altro luogo di lavoro		
			
	RISCHI FISICI	interferenza R=2	
Alcool e stupefacenti	Assunzione di alcool e stupefacenti		
Misure	L'aggiudicatario si impegna ad effettuare controlli per il rischio sopra esposto provvedendo all'immediato allontanamento di eventuali addetti che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti		
	Il Committente effettuerà controlli analoghi dando immediatamente comunicazione all'aggiudicatario dei nominativi degli addetti positivi all'indagine		
Nazionalità	Rischio di non comprensione della lingua e degli adempimenti di lavoro e di sicurezza		
Misure	L'aggiudicatario garantisce di utilizzare personale che comprende perfettamente la lingua italiana		
Età	Il rischio è quello di utilizzare personale non idoneo per prontezza di riflessi e per attitudine fisica alle mansioni più pensanti		
Misure	L'aggiudicatario garantisce la perfetta forma fisica ed idoneità alla mansione di tutti i suoi addetti in base anche ai risultati delle visite periodiche del medico del lavoro	

			
	EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI	interferenza R=2	
Incendio			
Misure	Il Committente ha valutato il rischio incendio dei locali interessati alla consegna del materiale archiviato		
	Non si rilevano attività con rischi alti		
Prevenzione ed evacuazione	Piano di emergenza, gestione dell'emergenza, evacuazione		
Misure	L’aggiudicatario dovrà seguire ed adattare le indicazioni riportate nei propri piani di emergenza considerando che le aree consegnate sono esterne ed interne e quelle interne tutte dotate di vie di esodo e sistemi antincendio		
Terremoti	Procedure di sicurezza da attuare		
Misure	Seguire le indicazioni riportate nei piani di emergenza		
Infortuni e pronto soccorso			
Misure	L’edificio non è dotato di cassetta di pronto soccorso, l’aggiudicatario dovrà provvedere a tenere in cantiere una propria cassetta di pronto soccorso per tutta la durata dei lavori		
			
Coordinamento e partecipazione	VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Importo dell’appalto : Euro 205.000,00 di cui Euro 4.205,83 per oneri sicurezza.		
Misure	Vedere allegato con indicazione dei costi. 		
	VERBALE DI SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (D. Lgs. 81/2008, art. 26 comma 2)		
	Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone i rischi		
	Dichiarano di cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza, anche con eventuali altri appaltatori		
			
	Luogo e data 		
			
	Firma del Dirigente Settore/Servizio		
			
	Firma del referente dell'appaltatore/contraente		
			
	Firma del Tecnico SPP		
			
	Firma del Responsabile del Procedimento		

			

( * ) – campi da compilarsi a cura del responsabile del procedimento
10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Metodo adottato	ANALITICO - FORFETTARIO	
 	 	
Importo lavori	€ 200.794,17	
 	 	
Spesa sicurezza inclusa (SSI)	€ 4.205,83	
 	 	
Importo totale APPALTO	€ 205.000,00	

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

D.P.C.
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo (EURO)	
PCM031	Delimitazione di area di transito dei pedoni con pericolo di caduta di 					
	materiale dall'alto (sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale 'ree,  					
	argani a bandiera o a cavalletto) costituita da ferri tondi da mm 20 					
	infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello 					
	spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione.					
	Costo d'uso per tutta la durata dei lavori					
	= 70	ml	70,000	8,64	604,58	

D.P.I.
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo (EURO)	
DPI001 	Elmetto di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura 					
	regolabile e fascia antisudore.					
	Costo d'uso mensile					
	= 3*60	cad.	180,000	0,45	81,00	

DPI500-A 	Guanti d'uso generale (rischio meccanico categoria 1) in crosta (UNI 					
	EN 388). Lunghezza 280 mm.					
	Costo d'uso mensile					
	= 8	paio	8,000	2,77	22,16	

DPI503-A 	Guanti dielettrici per lavori su impianti sottotensione (CE EN 60903).					
	Per tensione massima di utilizzo 1.000 V.					
	Costo d'uso mensile					
	= 4	paio	4,000	2,91	11,64	

DPI901 	Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di 					
	posizionamento con attacco dorsale o sternale e cordino di 					
	posizionamento fisso da un metro.					
	Costo d'uso mensile					
	= 2	cad.	2,000	7,20	14,40	

C I B 1 1 	Estintore a polvere Kg. 6 omologato installato a parete con apposite 					
	staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa la 					
	manutenzione da effettuarsi per legge periodicamente					
	= 1	CAD.	1,000	49,00	49,00	

C I E 2 2 	Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388 - 407, 					
	lunghezza 28 cm.					
	= 4	PAIO	4,000	20,22	80,88	

C I E 6 1 	Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di 					
	puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli 					
	trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano 					
	bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN 345					
	= 4	CAD.	4,000	34,95	139,80	

C I F 1 2 	Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W					
	= 1	CAD.	1,000	18,00	18,00	

	PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo (EURO)	
GEM101 	Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal 					
	piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di 					
	prevenzione incendi e salvataggio.					
	= 4	ora	4,000	21,98	87,92	

IEF201 	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del 					
	lavoro.					
	Costo annuale per operaio					
	= 4	lavoratore	4,000	103,29	413,16	

IEF301 	Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione 					
	dell'emergenza.					
	Costo annuale per lavoratore					
	= 1	lavoratore	1,000	103,29	103,29	

SOS101 	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto 					
	previsto agli artt. 39 e 41 del D. Lgs. n. 81/2008 per i lavoratori per i 					
	quali S prescritta l'obbligo.					
	Costo annuo per lavoratore					
	= 4	lavoratore	4,000	20,00	80,00	

	COSTI DELLA SICUREZZA
Voce a corpo generale	Intesa come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori tale voce a corpo comprende i costi diretti desunti forfettariamente dalle voci di appalto considerando come aliquota implicita già compresa nelle lavorazioni stesse:
1.	Individuazione delle figure di cantiere secondo quanto previsto dalle vigenti normative indicate;
2.	Necessità di rispettare le attività in sequenza e per  aree secondo il coordinamento con le esigenze della committenza e di altre eventuali imprese operanti quindi di programmare i tempi per tali lavorazioni.
3.	Recinzioni, delimitazioni, segnalazioni aggiuntive per individuare all’interno dell’edificio i settori interessati dalle lavorazioni.
Nella  percentuale della sicurezza sull’importo  è comprensiva anche la “cantierizzazione”, sia dell’allestimento di cantiere inteso come organizzazione logistica di servizi, nonché come organizzazione tecnica/tecnologica di impianti fissi, postazioni di lavoro, attrezzature, tutte le opere provvisionali (ponteggi, trabattelli, mantovane ( in corrispondenza mura storiche), e protezioni), transennature, segnaletiche, delimitazioni; tale voce comprende inoltre la pulizia delle aree,  preparazione dell’area di cantiere, la tenuta di una cassetta di pronto soccorso in cantiere, con le eccezioni delle voci riportate direttamente nel computo metrico sopra riportato. 					
		Corpo	1,00	2.500,00	2.500,00